|  |
| --- |
| B-001-0-19 |
| ER: NQ2-135.0’ BR: NQ2-2ER: NQ2-240.0’BR: NQ2-130.0’ |
| Run #: | Depth | Recovery | RQD |
| NQ2-1 | 30.0’ | 35.0’ | 51/60 | 85% | 40/60 | 67% |
| NQ2-2 | 35.0’ | 40.0’ | 56/60 | 93% | 17/60 | 28% |
| ROS-138-10.98 PID 105103 |