|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B-001-0-19 | | | | | | |
| ER: NQ2-1  35.0’ BR: NQ2-2  ER: NQ2-2  40.0’  BR: NQ2-1  30.0’ | | | | | | |
| Run #: | Depth | | Recovery | | RQD | |
| NQ2-1 | 30.0’ | 35.0’ | 51/60 | 85% | 40/60 | 67% |
| NQ2-2 | 35.0’ | 40.0’ | 56/60 | 93% | 17/60 | 28% |
| ROS-138-10.98 PID 105103 | | | | | | |