**Minor Street Analysis Parameters – Mainline Congestion Factors**

**for Limiting Right Turn Reductions\***

|  |  |
| --- | --- |
| **Volumes per Lane** | **Reduction** |
| **0 – 399**  | **0%** |
| **400 – 499** | **5%** |
| **500 – 599** | **10%** |
| **600 – 699** | **15%** |
| **700 – 799** | **20%** |
| **800 – 899** | **25%** |
| **900 – 999** | **30%** |
| **1000 – 1099**  | **35%** |
| **1100 – 1199** | **40%** |
| **1200 – 1299** | **45%** |
| **1300 – 1399** | **50%** |
| **1400 – 1499** | **55%** |
| **1500 – 1599** | **60%** |
| **etc.** | **etc.** |

**\*Mainline = Approach which right-turns turn into.**