**Lighting Load Table**

| **Circuit N****Sign No. 5****Sign No. 7** | 34 - 400 W =2 - 175 W =1 - 100 W = | 13,600 W350 W100 W14,050 W | **Circuit S****U.P. Lights****Sign No. 3****Sign No. 8****Sign No. 1****Sign No. 18** | 34 - 400 W =4 - 200 W =3 - 100 W =1 - 175 W =1 - 100 W =1 - 100 W =7 - 175 W = | 13,600 W800 W300 W175 W100 W100 W1,225 W16,300 W |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Circuit E****U.P. Lights****Sign No. 12****Sign No. 13** | 34 - 400 W =3 - 100 W =2 - 175 W =4 - 175 W = | 13,600 W300 W350 W700 W14,950 W | **Circuit W****Exist. Sign No. 101****Exist. Sign No. 102** | 28 - 400 W =5 - 200 W =1 - 175 W =7 - 175 W = | 11,200 W1,000 W175 W1,225 W13,600 W |