**Weight of Overhead Supports - Single Arm**

| **Sign Support Type** | | **Arm Length, Ft.** | **Total Wt. of Support, lbs.** | **Configuration** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.10 | Des. 1 | 38 | 2000 | Box and whisker chart  Description automatically generated with low confidence |
|  | Des. 2 | 28 | 925 |
|  | Des. 3 | 36 | 2350 |
|  | Des. 4 | 42 | 2500 |
|  | Des. 5 | 38 | 2050 |
|  | Des. 6 | 28 | 1250 |
|  | Des. 7 | 28 | 1800 |
|  | | | | |
| TC-16.20 | Des. 1 | 23 | 800 | Diagram  Description automatically generated with medium confidence |
|  | Des. 2 | 31 | 1000 |
|  | Des. 3 | 35 | 1200 |
|  | Des. 4 | 43 | 1900 |
|  | Des. 5 | 24 | 1150 |
|  | Des. 6 | 27 | 1200 |
|  | Des. 7 | 30 | 1250 |
|  | Des. 8 | 33 | 1350 |
|  | Des. 9 | 36 | 1800 |
|  | Des. 10 | 39 | 2000 |
|  | Des. 11 | 42 | 2050 |
|  | Des. 12 | 45 | 2300 |
|  | | | | |
| TC-16.21 | Des. 5 | 24 | 1230 | Diagram  Description automatically generated with medium confidence |
|  | Des. 6 | 27 | 1273 |
|  | Des. 7 | 30 | 1324 |
|  | Des. 8 | 33 | 1537 |
|  | Des. 9 | 36 | 1783 |
|  | Des. 10 | 39 | 2036 |
|  | Des. 11 | 42 | 2122 |
|  | Des. 12 | 45 | 2786 |
|  | Des. 13 | 60 | 2941 |
|  | Des. 14 | 72 | 3116 |
|  | | | | |
| TC-16.22 | Des. 7 | 30 | 1160 | Diagram  Description automatically generated with medium confidence |
|  | Des. 9 | 36 | 1783 |
|  | Des. 12 | 45 | 2303 |
|  | Des. 13 | 60 | 3447 |
|  | Des. 14 | 72 | 4034 |