**Weight of Overhead Supports – Cantilever**

| **Sign Support Type** | | **Total Wt. of Support, lbs.** | **Configuration** |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.24 | Des. 1 | 1300 | Diagram, engineering drawing  Description automatically generated |
|  | Des. 2 | 1650 |
|  | Des. 3 | 1750 |
|  | Des. 4 | 2100 |
|  | Des. 5 | 3300 |
|  | Des. 6 | 3650 |
|  | Des. 7 | 4000 |
|  | Des. 8 | 5500 |
|  | | | |
| 12.30 | Des. 1 | 1825 | Diagram, engineering drawing  Description automatically generated |
|  | Des. 2 | 2450 |
|  | Des. 3 | 2125 |
|  | Des. 4 | 2875 |
|  | Des. 5 | 3300 |
|  | Des. 6 | 4000 |
|  | Des. 7 | 4350 |
|  | Des. 8 | 4650 |
|  | Des. 9 | 5275 |
|  | Des. 10 | 7000 |
|  | Des. 11 | 6600 |
|  | Des. 12 | 8400 |
|  | | | |
| 12.31 | Des. 6 | 4675 | Diagram, engineering drawing  Description automatically generated |
|  | Des. 10 | 7125 |
|  | Des. 12 | 8350 |